# LA StressLab 1.1.71 — 2026-07-23

## Resumo
Tarja de aviso na aba Memória quando módulos têm **capacidades diferentes** (ex. 8+16 GB); tip par/IMC só com evidência de stress — inventário sozinho nunca FAIL.

## Melhorias (RAM / bancada)
- Detecta par assimétrico via SPD (`ram_pair.py`)
- Tarja amarela direta para o técnico na aba Memória
- Finding “Suspeita de par/IMC” só com mix + erro/FAIL/aborto com cobertura
- PASS com 8+16 → só aviso visual (não muda veredito)

## Preservar
OTA bat argv · BOM ps1 · HMAC PREVIOUS · OOM≠FAIL · mix capacidade ≠ FAIL · soft≠FAIL · Telegram zip rules

## Arquivos
`ram_pair.py` · `test_views.py` · `diagnostics.py` · `tools/test_ram_pair_asymmetric.py` · `docs/AGENT_PRESERVE.md`

## Notes (latest.json)
```
1.1.71 - Tarja RAM capacidades diferentes (8+16); tip par/IMC so com evidencia
```
