LA STRESS v2.0.0 — EXE unico (pendrive)
=======================================

COMO USAR (PENDRIVE SOMENTE — OK)
---------------------------------
1. Copie a PASTA inteira LAStressLab_USB para o pendrive
   (LAStressLab.exe + _internal + Iniciar_LAStressLab.bat).
2. Prefira Iniciar_LAStressLab.bat (ativa modo pendrive rapido).
3. Aceite o UAC (Sim).
4. A janela sobe leve; abas/GPU/sensores carregam depois.
5. Na aba Armazenamento, selecione C: e clique INICIAR.

SSD COMPLETO NO PENDRIVE
------------------------
O app fica no USB. O teste grava um arquivo TEMPORARIO no SSD
interno (C:\.LAStressLab_tmp\...), apaga ao terminar o teste e
limpa residuos ao fechar o programa. Nada fica na maquina do cliente
(relatorios e caixa-preta ficam no pendrive).

Se o volume selecionado for o proprio pendrive, o app redireciona
automaticamente para o SSD interno.

NOVO NA ABA GPU (v2)
--------------------
- Perfis: Rapido / Completo / Caca-BSOD
- MATS periodico + March / cobertura / stress pulsado
- Clock GPU, limitacao (throttle), rodadas MATS e erros
- Monitor de Xid / TDR / reset no log do Windows
- Configuracao avancada em CONFIGURACAO

NAO PRECISA
-----------
- Copiar o app para C:\Temp
- Instalar Python
- Internet (exceto para atualizacao automatica)

ATUALIZACAO (OPCIONAL)
----------------------
Com internet + update.json apontando para o manifesto no Cloudflare R2,
o app avisa quando ha versao nova (Atualizar agora / Depois).
Veja LEIA-ME_UPDATE.txt e update.json.example.

RELATORIOS
----------
Salvos em reports\ no pendrive (ao lado do EXE).
Ciclos MATS geram mats_report_*_cN.txt e nanoreport.

SE TEMP / MOTHERBOARD FICAR N/D
-------------------------------
- Aceite o UAC
- So uma janela do LA Stress
- Feche HWiNFO / LibreHardwareMonitor
- Aguarde "Sensores OK" nos eventos

REQUISITOS
----------
Windows 10/11 64-bit
Drivers da GPU para OpenCL (NVIDIA/AMD/Intel)
nvidia-smi opcional (clock/throttle NVIDIA)
